本驱动适合于DK系列仿真器(DK5/DK8/DK9/DK10)，适用于Code Composer Studio IDE v5

///////////////////////////////////////////////////////////////
			更新记录
///////////////////////////////////////////////////////////////
2013-1-16:
	1，整合当前CCS V5驱动安装包，本接口驱动发布时TI CCS最新版本为5.3.0.00090；
	2，接口驱动安装文件覆盖合理性改进；
	3，使用CCS V4.2.4或以上版本IDE时将无法初始化C64+核心；
	4，针对问题3，请关注CCS以及DK仿真器接口驱动后继升级，需要进行相关芯片的开发请使用4.2.3或以下版本CCS；

2012-04-09:
	1，针对细分版本重新打包安装程序；
	2，SetupTKScopeDK_CCS_5.1.0.09000.EXE适用于v5.1.0或以下CCS v5版本，已测试版本包含5.1.0.09000；
	3，SetupTKScopeDK_CCS_5.1.1.00031.EXE适用于v5.1.1或以上CCS v5.1版本，已测试版本包含5.1.1.00031；
	4，驱动安装路径选择必须是CCS安装目录下的ccsv5子目录，个别CCS IDE版本并没有建立该子文件夹，请用户自行升级CCS IDE到合适版本后再安装DK仿真器CCS接口程序；



* 用户安装本CCS接口驱动前请确认你的CCS IDE版本，CCS IDE版本信息可以从CCS IDE菜单Help->About Code Composer Studio窗口中获得；
* 第一次使用TKScope DK仿真器的用户需要安装的硬件驱动在ccsv5\TKScopeDK\USB Drivers目录下；