本驱动适合于DK系列仿真器(DK5/DK8/DK9/DK10)，适用于Code Composer Studio IDE v3

///////////////////////////////////////////////////////////////
			更新记录
///////////////////////////////////////////////////////////////
20120409:
	1，重新整理安装文件组织结构，将当前文件收纳到CCS v3子目录；
	2，移除原SetupTKScopeDK_CCS4.EXE安装文件；
	3，readme文件内容补充；

20110804:
	1，驱动增加CCS4支持，已测试版本包含4.1.3.00038、4.2.1.00004和4.2.3.00004；
	2，修正SetupTKScopeDK9ccs_v303SR12.EXE连接配置ccs文件(仅针对OMAP L138)

20101022:
	1，修正SetupTKScopeDK9ccs_v303SR12.EXE安装包安装文件版本错误导致仿真器初始化失败；

20100811：
	1,更新对应win2000操作系统下的TKScope USB硬件驱动；
	2,修正Win2000操作系统下USB通信不正常问题；
	3,优化仿真器DSP仿真时硬件初始化过程；

20100716：
	1，升级支持CCS3.3 SR12升级包；
	2，为SR11版本更新驱动文件；

20090720:
	1，修正固件在连接目标DSP芯片2407A时仿真器初始化失败问题；
	2，安装自动提示默认路径删除；


20090513:
	原始发布版本。


///////////////////////////////////////////////////////////////

对应Unified-SCIF版本:

SetupTKScopeDK9ccs_v301.EXE	35.23.10.0

SetupTKScopeDK9ccs_v303.EXE	35.23.10.4	(对应CCS IDE v3.3.38.2)

SetupTKScopeDK9ccs_v303SR11.EXE	35.24.0.3	(对应CCS IDE v3.3.81.6)

SetupTKScopeDK9ccs_v303SR12.EXE	35.34.0.2	(对应CCS IDE v3.3.82.13)

///////////////////////////////////////////////////////////////

注：
1，v301可以在CCS3.1和CCS3.2下安装使用；
2，CCS3.3 SR11升级后必须安装v303SR11版本驱动才能正常工作；
3，CCS3.3 SR12升级后必须安装v303SR12版本驱动才能正常工作；
4，建议用户升级到CCS IDE v3.3 SR11或以上版本，再安装对应的接口驱动；
5，CCS升级包安装后必须重新安装对应的TKScope CCS接口驱动;


